附件1： 采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **技术参数** |
| **腊块柜** | 3 | **尺寸**：1295\*450\*478**材质：**采用优质冷轧钢板精细加工而成，内部导轨为模压成型，有较好的耐压性和承重性；存档盒由高强度的工程塑料隔条分割，具有强度高、寿命长、易清洗等特征；**设计**：分体设计，更方便移动和摆放；密集抽拉式设计，容量大，操作方便；**容量**：配备底座，每组3节，每节6抽；每抽屉存放蜡块610只，共存放蜡块11000只左右。**其他**：防蛀、防盗、防火、防霉、防潮参考样式：见附件2 |
| **切片柜** | 3 | **尺寸**：1295\*403\*478**材质：**采用优质冷轧钢板精细加工而成，内部导轨为模压成型；玻片专用抽屉采用进口ABS板式滑道，具有防滑功能；**设计**：配备底座，分体设计，方便移动和摆放；**容量**：共有抽屉54个,每抽屉存放玻片850张，共可存放玻片45000张以上；**其他**：防蛀、防盗、防火、防霉、防潮参考样式：见附件2 |