|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标技术要求** |
| 1 | 网络模块扩容 | 1.存储光纤交换机长波模块，数量：6个； 1.1.兼容性要求：需与医院现有Brocade博科交换机完全兼容；  1.2.技术要求：模块规格：SFP+；传输速率：16Gb/s；传输距离：10kM；传输波长：1310nm；接口类型：LC接口。 |
| 2.网络交换机单模模块，数量：100个； 2.1技术要求：传输距离（km）≤1.0；传输速率：10Gb/s；光纤模式：单模；接头类型：LC；中心波长：1310nm；发送光功率:-8.2～0.5dBm；接收灵敏度：≤-12.6dBm；过载光功率：0.5dBm；消光比：＞3.5dB；  2.2兼容性要求：需与医院现有华为网络交换机完全兼容； |
| 3.网络交换机多模模块，数量：100个； 3.1规格要求：传输距离（km）≤0.3；传输速率：10Gb/s；光纤模式：多模；接头类型：LC；中心波长：850nm；发送光功率: -7.3～-1.0dBm；接收灵敏度：≤-11.1dBm；过载光功率：-1.0dBm；消光比：＞3.0dB；  3.2兼容性要求：需与医院现有华为网络交换机完全兼容； |
| 4.质量保证  ★4.1 为确保货品来源和货品质量，本项目要求的网络交换机单模模块、网络交换机多模模块均需要提供厂商盖章的《原厂供货证明》文件。并在投标文件中提供投标产品原厂销售的联系人和联系方式  4.2本次采购的网络模块均需提供3年质保服务。 |
| 5．配套实施服务； ★5.1、实施要求：投标人负责承担该项目的模块扩容服务（随叫随到），实施期间不得影响医院系统正常运行，为确保项目的交付及考虑现场环境的不确定性，如本招标文件中未注明的必要辅材均由投标人承担，现场服务人员需具备H3C或华为HCIE资格（需提供证书复印件和投标人为其缴交的近三个月社保缴交证明）； ★5.2、施工监理要求：为确保货物质量和实施工艺，要求投标人在实施期间为本项目配备1名项目质量监管员且具备信息系统监理师证书（需提供证书复印件和投标人为其缴交的近三个月社保缴交证明）。 |