## 全自动免疫组化染色机（原装进口）

## 数量：一套 预算：48万

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术指标要求** |
|  | 项目用途说明: 病理免疫组化常规染色，用于疾病的早期诊断、鉴别诊断、预后评估及指导靶向治疗药物用药的细胞免疫分子诊断。妇科宫颈病变鉴别诊断和宫颈肿瘤早期诊断。 |
|  | 配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：标准配置 |
|  | 详细技术要求、参数及产品资料等： |
|  | 用于病理组织标本的全自动特殊染色，包括烤片、脱蜡、染色一站式完成 |
|  | 玻片处理能力：可同时完成≥20张玻片染色/循环 |
|  | 支持临床常规特殊染色项目 |
|  | 具备全自动液路，能准确提供实验所需液体，脱蜡试剂中不含二甲苯 |
|  | 采用独立控温、液盖膜涡流混匀技术，保证样本完整及试剂不蒸发 |
|  | 具备条码扫描系统，样本及全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别 |
|  | 设备及全部试剂耗材，必须通过中国食品药品监督管理局（CFDA）认证 |
|  | 拥有数据储存功能和质量控制系统 |
|  | 可与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享 |
|  | 配套试剂、耗材一并报价 |
|  | 售后服务条件及交货日期或工期：保修期≥5年，终身维修，原厂工程师提供售后服务。保修期外只收取零配件费用，免人工维修费费，山东地区设有办事处便于售后问题的处理。交货期1个月 |